Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 28 июня 2019 г. N 8/34273

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 июня 2019 г. N 26

О ТИПОВЫХ НОРМАХ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ПРОИЗВОДСТВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На основании абзаца шестого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. N 356-З "Об охране труда" Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовые [нормы](#P36) бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 апреля 2011 г. N 30 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви и о признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | И.А.Костевич |

СОГЛАСОВАНО

Министерство здравоохранения

Республики Беларусь

Белорусский государственный

концерн по производству и реализации

товаров легкой промышленности

 УТВЕРЖДЕНО

 Постановление

 Министерства труда

 и социальной защиты

 Республики Беларусь

 19.06.2019 N 26

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВА КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование должности, профессии | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам [<\*>](#P3382) | Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Авербандщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 2 | Аппаратчик запаривания одонков |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)или | Ми | 1 пара |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 3 | Аппаратчик аппретирования | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 4 | Аппаратчик релаксации и стабилизации пряжи, ткани и полотна | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)или | Мп | 1 пара |
| 5 | Бахромщик | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 6 | Ватинщик |
| 7 | Вырезальщик фестонов |
| 8 | Вытягивальщик ремней |
| 9 | Гофрировщик протезов кровеносных сосудов |
| 10 | Загрузчик кассет |
| 11 | Заправщик иглопробивного агрегата |
| 12 | Изготовитель веревочных изделий |
| 13 | Изготовитель синельки |  |  |  |
| 14 | Калибровщик коконов |  |  |  |
| 15 | Ковровщик |  |  |  |
| 16 | Ковровщица |  |  |  |
| 17 | Коконосмесчик |  |  |  |
| 18 | Крутильщик шнуров |  |  |  |
| 19 | Машинист вышивальной машины "Пантограф" |  |  |  |
| 20 | Машинист плунжерной машины |  |  |  |
| 21 | Машинист промывочно-сушильно-ширильно-стабилизационной линии |  |  |  |
| 22 | Машинист ратинирующей машины |  |  |  |
| 23 | Мойщик ковров |  |  |  |
| 24 | Мотальщик |  |  |  |
| 25 | Мягчильщик |  |  |  |
| 26 | Набивальщик наконечников на шнур |  |  |  |
| 27 | Набивщик одонков |  |  |  |
| 28 | Наборщик ворсовальных рамок |  |  |  |
| 29 | Наборщик зубцов и петель |  |  |  |
| 30 | Наборщик рисунка |  |  |  |
| 31 | Навивальщик основ |  |  |  |
| 32 | Накалывальщик растительного войлока |  |  |  |
| 33 | Накатчик рисунков |  |  |  |
| 34 | Намотчик фильтров |  |  |  |
| 35 | Обрубщик ватников |  |  |  |
| 36 | Оператор вязально-прошивного оборудования |  |  |  |
| 37 | Оператор джинного оборудования |  |  |  |
| 38 | Оператор жгутоперемоточной машины |  |  |  |
| 39 | Оператор иглопробивного оборудования |  |  |  |
| 40 | Оператор клеевого оборудования |  |  |  |
| 41 | Оператор клеенамазочной машины |  |  |  |
| 42 | Оператор круглочесальной машины |  |  |  |
| 43 | Оператор линтерного оборудования |  |  |  |
| 44 | Оператор льночесальной машины |  |  |  |
| 45 | Оператор мяльно-чесальной машины |  |  |  |
| 46 | Оператор окруточного оборудования |  |  |  |
| 47 | Оператор перевивочной машины |  |  |  |
| 48 | Оператор плетельного оборудования |  |  |  |
| 49 | Оператор плетельной машины |  |  |  |
| 50 | Оператор раскладочной машины (льняное производство) |  |  |  |
| 51 | Оператор раскладочной машины (шелковое производство) |  |  |  |
| 52 | Оператор распределения пряжи |  |  |  |
| 53 | Оператор расчесывающего оборудования |  |  |  |
| 54 | Оператор сновальной пропиточно-вытяжной машины |  |  |  |
| 55 | Оператор стригального оборудования |  |  |  |
| 56 | Оператор сушильного оборудования |  |  |  |
| 57 | Оператор термоскрепляющего оборудования |  |  |  |
| 58 | Оператор усадочного оборудования |  |  |  |
| 59 | Оператор формовочно-упаковочной машины |  |  |  |
| 60 | Оператор холстовытяжной машины |  |  |  |
| 61 | Оператор чесально-вязального оборудования |  |  |  |
| 62 | Оператор чесально-дублировочного агрегата |  |  |  |
| 63 | Оператор чистильной машины |  |  |  |
| 64 | Отделочник волокна (льняное производство) |  |  |  |
| 65 | Охлаждальщик ткани |  |  |  |
| 66 | Перемотчик ленты |  |  |  |
| 67 | Перемотчик основ |  |  |  |
| 68 | Поверяльщик веретен |  |  |  |
| 69 | Поверяльщик разводок |  |  |  |
| 70 | Подборщик ставок |  |  |  |
| 71 | Подготовщик сырья |  |  |  |
| 72 | Прессовщик сырья и волокна |  |  |  |
| 73 | Присучальщик основ |  |  |  |
| 74 | Проклеивальщик |  |  |  |
| 75 | Размотчик |  |  |  |
| 76 | Распиловщик войлока |  |  |  |
| 77 | Расправщик авровых основ |  |  |  |
| 78 | Резчик пряжи |  |  |  |
| 79 | Связывальщик пачек волокна |  |  |  |
| 80 | Склеивальщик нитей и текстильно-галантерейных изделий |  |  |  |
| 81 | Скорняк-наборщик |  |  |  |
| 82 | Скорняк-раскройщик |  |  |  |
| 83 | Смешивальщик волокна |  |  |  |
| 84 | Сортировщик сырья и волокна |  |  |  |
| 85 | Стригальщик ворса |  |  |  |
| 86 | Сушильщик лубяного сырья |  |  |  |
| 87 | Сушильщик отходов |  |  |  |
| 88 | Съемщик суровья, волокна и изделий |  |  |  |
| 89 | Съемщик шелка-сырца |  |  |  |
| 90 | Термоотделочник щетины и волоса |  |  |  |
| 91 | Термоусадчик |  |  |  |
| 92 | Упаковщик кип |  |  |  |
| 93 | Формовщик текстильных изделий |  |  |  |
| 94 | Чистильщик коконного сдира |  |  |  |
| 95 | Шлифовщик полотна |  |  |  |
| 96 | Штамповщик |  |  |  |
| 97 | Штамповщик ватных фильтров |  |  |  |
| 98 | Аппаратчик валки изделий | Костюм (халат) для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| 99 | Варильщик химических составов для варки отходов | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 1 пара |
| 100 | Карбонизаторщик | перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| 101 | Оператор пропиточного оборудования | очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 102 | Оператор химической станции |
| 103 | Плавильщик нафталина и фенолов |
| 104 | Приготовитель пропиточного состава |
| 105 | Протравщик шкурок |
| 106 | Эмульсировщик |
| 107 | Аппаратчик водно-химической обработки | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 108 | Аппаратчик выпарных аппаратов для получения жидкого продукта | Костюм для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| 109 | Аппаратчик выпарных аппаратов для получения твердого продукта | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 1 пара |
| 110 | Аппаратчик-конденсаторщик | перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| 111 | Аппаратчик-нейтрализаторщик | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 112 | Аппаратчик-сульфировщик | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 113 | Аппаратчик сульфитировщик | очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 114 | Аппаратчик экстрагирования таннидов |
| 115 | Аппретурщик |
| 116 | Обработчик подошв |
| 117 | Шлихтовар |
| 118 | Аппаратчик вытопки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 119 | Аппаратчик диспергирования пигментов и красителей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 120 | Аппаратчик смешивания | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 121 | Аппаратчик термообработки ткани | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 122 | Грунтовальщик |
| 123 | Дозировщик волокна и пленки |
| 124 | Заготовщик деталей, материалов и такелажа для резиновых изделий и шин |
| 125 | Изготовитель синели |
| 126 | Машинист агрегата изготовления искусственной кожи |
| 127 | Машинист валькосъемной машины |  |  |  |
| 128 | Машинист линии нанесения точечного полимерного покрытия |  |  |  |
| 129 | Машинист мягчильной машины |  |  |  |
| 130 | Машинист термостабилиза-ционной машины |  |  |  |
| 131 | Оператор поточной линии подготовки основы искусственной кожи |
| 132 | Оператор пушильного оборудования |
| 133 | Сгустительщик кожноволокнистой массы |
| 134 | Тиснильщик рисунка |
| 135 | Формовщик брикетов |
| 136 | Аппаратчик дубления (кожевенное и кожсырьевое производства) | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные | Ми | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 137 | Аппаратчик дубления (меховое производство) | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 138 | Аппаратчик крашения и жирования кож | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 139 | Аппаратчик промывки менздры, шерсти, щетины и волоса | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 140 | Аппаратчик пропитки | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 141 | Аппаратчик сепарирования и флотации |
| 142 | Контролер мехового сырья и полуфабрикатов в сырейно-красильном производстве |
| 143 | Машинист двоильной машины |
| 144 | Машинист промывочной машины |
| 145 | Машинист разводной машины |
| 146 | Обрядчик сырья |
| 147 | Подносчик сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отходов производства в отмочно-зольных, дубильно-красильных и жировальных цехах |
| 148 | Промывальщик сырья |
| 149 | Промывальщик технических сукон |
| 150 | Чистильщик меховых шкурок бензином |
| 151 | Аппаратчик запаривания | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 152 | Аппаратчик золения | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные | Ми | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 153 | Аппаратчик каустификации | Костюм для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 2 пары |
| перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 154 | Аппаратчик коконозапарочной машины | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 155 | Аппаратчик мерсеризации | Костюм (халат) для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| 156 | Кисловщик | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 2 пары |
| 157 | Травильщик валов | перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 158 | Аппаратчик мыловарения | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 159 | Увлажняльщик кожевенных картонов |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 160 | Аппаратчик мягчения кожевенных полуфабрикатов и меховых шкурок | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 161 | Изготовитель щетинно-щеточных изделий | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 162 | Кокономотальщик | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)или | Ми | 1 пара |
| 163 | Машинист полуавтоматической линии двоения овчины | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 164 | Набойщик рисунков |  |  |  |
| 165 | Набойщик рисунков манерами |  |  |  |
| 166 | Отделочник меховых шкурок |  |  |  |
| 167 | Привязывальщик |
| 168 | Расчесывальщик меховых шкурок |
| 169 | Аппаратчик обезжиривания | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 170 | Красильщик волоса | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 171 | Мойщик щетины и волоса | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 172 | Аппаратчик обеззоливания, мягчения | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 173 | Отварщик коконных отходов |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 174 | Аппаратчик откатки | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 175 | Вальцовщик кожевенных материалов | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)или | Ми | 1 пара |
| 176 | Затяжчик обуви | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 177 | Изготовитель макетов матриц |
| 178 | Машинист обкаточной машины |
| 179 | Машинист обсадочной машины |
| 180 | Машинист очистительного оборудования |
| 181 | Машинист по разматыванию щетинных лент |
| 182 | Обувщик по индивидуальному пошиву обуви |
| 183 | Обувщик по пошиву ортопедической обуви |  |  |  |
| 184 | Обувщик по ремонту обуви |  |  |  |
| 185 | Оператор стационарной грузоподъемной гидравлической установки |  |  |  |
| 186 | Оператор электростатической обработки |  |  |  |
| 187 | Правщик технологической оснастки |  |  |  |
| 188 | Прокатчик кож |  |  |  |
| 189 | Разводчик кож |  |  |  |
| 190 | Распиловщик меха и войлока |  |  |  |
| 191 | Свойлачивальщик |  |  |  |
| 192 | Съемщик обуви с колодок |  |  |  |
| 193 | Аппаратчик парафинирования ткани | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 194 | Аппаратчик плюсования | ботинки (полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 195 | Выжигальщик рисунков |
| 196 | Выравнивальщик толщины деталей и полуфабрикатов |
| 197 | Заготовщик карт и паковочных материалов |
| 198 | Заготовщик шорно-седельных изделий |
| 199 | Крепильщик деталей |  |  |  |
| 200 | Набивщик изделий |  |  |  |
| 201 | Насадчик валов |  |  |  |
| 202 | Насекальщик карт |  |  |  |
| 203 | Отделочник материалов и готовых изделий |  |  |  |
| 204 | Патронист рисунков |  |  |  |
| 205 | Перетяжчик перчаточной кожи |  |  |  |
| 206 | Проборщик |  |  |  |
| 207 | Растяжчик кожаных полос |  |  |  |
| 208 | Расфасовщик ваты |  |  |  |
| 209 | Ремонтировщик кожгалантерейных изделий |  |  |  |
| 210 | Сборщик кожгалантерейных изделий |  |  |  |
| 211 | Сборщик шорно-седельных изделий |  |  |  |
| 212 | Стерилизаторщик ваты |  |  |  |
| 213 | Футлярщик |  |  |  |
| 214 | Чистильщик шпуль |  |  |  |
| 215 | Штапелировщик |  |  |  |
| 216 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 217 | Оператор канатовьющих и веревочных машин | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| 218 | Приемщик сырья |
| 219 | Разбивщик отходов | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 4 года |
| 220 | Аппаратчик приготовления дубильных экстрактов | Костюм для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| 221 | Составитель аппретур, эмульсий и лаков | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 2 пары |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные | Ми | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| 222 | Аппаратчик приготовления лака | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 223 | Аппаратчик приготовления мездрового клея | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 224 | Варщик щетины и волоса | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 225 | Жировальщик кож | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Ву | До износа |
| 226 | Замачивальщик шелка-сырца |  |  |  |
| 227 | Строгаль кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов |  |  |  |
| 228 | Термоотделочник меховых шкурок |  |  |  |
| 229 | Аппаратчик приготовления тресты | Костюм (халат) для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | 1 шт. |
| 230 | Приготовитель тресты | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| 231 | Аппаратчик производства продукции из кожевенных коллагеносодержащих отходов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 232 | Варщик шубного лоскута | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 233 | Колорист | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 234 | Аппаратчик сушильной установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 235 | Чистильщик выпарных аппаратов |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 236 | Аппаратчик увлажнения | Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | 1 шт. |
| 237 | Замывальщик | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 238 | Запарщик коконов |
| 239 | Запарщик крученого шелка |
| 240 | Запарщик ткани |
| 241 | Запарщик шерстяных изделий |
| 242 | Расправщик |
| 243 | Сукновал |
| 244 | Тянульщик кож |
| 245 | Увлажняльщик сырья |
| 246 | Аппаратчик хлорирования и станнирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 247 | Батанщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 248 | Правщик меховых шкурок и скроев изделий | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 249 | Проклеивальщик ватилина | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 250 | Сушильщик |
| 251 | Валяльщик | Костюм (халат) для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| 252 | Изготовитель фитилей |
| сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 2 пары |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| 253 | Вставщик деталей изделий и фурнитуры | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 254 | Клейщик | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 255 | Фотограф фотомеханического гравирования | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 256 | Выгребальщик костры | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 257 | Выгребальщик очеса | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания)или | Ми | 1 пара |
| 258 | Выгребальщик пуха и отходов | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 259 | Оператор трясильной машины | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 260 | Приготовитель волокна | очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| 261 | Разрабатывальщик отходов |  |  |
| 262 | Разрабатывальщик сырья |  |  |
| 263 | Сортировщик немытой шерсти |  |  |
| 264 | Выгружальщик хлопка | Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | 1 шт. |
| 265 | Машинист отжимного оборудования (дубильно-экстрактовое производство) | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 266 | Машинист отжимно-промывного оборудования | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 267 | Мойщик мездры и волоса |
| 268 | Мойщик мокрых отходов |
| 269 | Регулировщик подачи воды |
| 270 | Сборщик мокрых отходов |
| 271 | Чистильщик лица голья |
| 272 | Вырубщик деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| противошумные наушники |  | До износа |
| 273 | Выстилальщик кожевенно-мехового сырья и голья | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 274 | Консервировщик кожевенно-мехового сырья | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 4 года |
| 275 | Вышивальщица | Халат (костюм) для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 шт. |
| 276 | Вышивальщица текстильно-галантерейных изделий | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)или | Мп | 1 пара |
| 277 | Вязальщица | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 278 | Делильщик кружев |  |  |
| 279 | Дублировщик деталей и материалов |  |  |
| 280 | Закройщик (закройщик-модельер) |  |  |
| 281 | Заправщик оборудования |  |  |
| 282 | Изготовитель лекал |
| 283 | Кеттельщик |
| 284 | Коллекционер образцов тканей |
| 285 | Комплектовщик материалов, кроя и изделий |
| 286 | Контролер КИП |
| 287 | Контролер материалов, изделий и лекал |
| 288 | Контролер мехового сырья и полуфабрикатов в скорняжном производстве |  |  |  |
| 289 | Копировщик рисунков и карт |  |  |  |
| 290 | Кружевница |  |  |  |
| 291 | Лаборант по анализу коконов |  |  |  |
| 292 | Модельер колодок |  |  |  |
| 293 | Модельер ортопедической обуви |  |  |  |
| 294 | Модистка головных уборов |  |  |  |
| 295 | Наборщик цен |  |  |  |
| 296 | Накатчик ткани, полотна, изделий |  |  |  |
| 297 | Намотчик пряжи |  |  |  |
| 298 | Намотчик утка |  |  |  |
| 299 | Настильщик |  |  |  |
| 300 | Настильщик материалов |  |  |  |
| 301 | Оператор автоматизированного настилочного комплекса |  |  |  |
| 302 | Оператор автоматизированного раскройного комплекса |  |  |  |
| 303 | Оператор вязального оборудования |  |  |  |
| 304 | Оператор по расчету материалов |  |  |  |
| 305 | Оператор разбраковочно-упаковочной линии |  |  |  |
| 306 | Оператор раскройного оборудования |  |  |  |
| 307 | Оператор системы автоматизированного изготовления лекал |  |  |  |
| 308 | Оператор системы автоматизированного проектирования раскладок |  |  |  |
| 309 | Оператор сновального оборудования |  |  |  |
| 310 | Оператор узловязальной машины |  |  |  |
| 311 | Оператор упаковочной машины |  |  |  |
| 312 | Оператор швейного оборудования |  |  |  |
| 313 | Оператор ширильного оборудования |  |  |  |
| 314 | Оплавщик полотна и изделий |  |  |  |
| 315 | Отделочник ткани |  |  |  |
| 316 | Пантографист |  |  |  |
| 317 | Плиссировщик-гофрировщик |  |  |  |
| 318 | Подборщик деталей и изделий на поток |  |  |  |
| 319 | Подготовщик раскройных карт |  |  |  |
| 320 | Портной |  |  |  |
| 321 | Пошивщик изделий |  |  |  |
| 322 | Провязывальщик мотков |  |  |  |
| 323 | Разметчик деталей и материалов |  |  |  |
| 324 | Разрисовщик кожгалантерейных изделий |  |  |  |
| 325 | Разрисовщик ткани |  |  |  |
| 326 | Раскатчик ткани |  |  |  |
| 327 | Раскладчик |  |  |  |
| 328 | Раскладчик лекал |  |  |  |
| 329 | Раскройщик |  |  |  |
| 330 | Раскройщик материалов |  |  |  |
| 331 | Сдатчик продукции |  |  |  |
| 332 | Складывальщик |  |  |  |
| 333 | Счетчик меры и изделий |  |  |  |
| 334 | Термоотделочник пряжи |  |  |  |
| 335 | Термоотделочник текстильно-галантерейных изделий |  |  |  |
| 336 | Термоотделочник швейных изделий |  |  |  |
| 337 | Термопечатник |  |  |  |
| 338 | Ткач |  |  |  |
| 339 | Формировщик трикотажных изделий |  |  |  |
| 340 | Формовщик головных уборов |  |  |  |
| 341 | Цветочница |  |  |  |
| 342 | Чистильщик ткани, изделий |  |  |  |
| 343 | Швея |  |  |  |
| 344 | Варщик аппрета | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 345 | Грунтовщик щеточных изделий |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 346 | Гравер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| 347 | Декатировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 348 | Заливщик игольно-платинных изделий | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 349 | Калильщик чепрака и технической кожи | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 350 | Оператор распределения химических материалов |
| 351 | Растяжчик кож и овчин на рамы |
| 352 | Заварщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 353 | Загрузчик сырья | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 354 | Туннелепрокладчик в бунтах хлопка-сырца |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 355 | Заготовщик мягкой тары | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | ЗМи | До износа |
| 356 | Загрузчик химического сырья в аппараты | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 357 | Изготовитель основы валяльно-войлочных изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 358 | Отделочник валяльно-войлочных изделий |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 359 | Изготовитель парафиновых колец | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 360 | Насадчик обуви | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 361 | Прессовщик кож | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 362 | Пропитывальщик пожарных рукавов | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 363 | Сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов |  |  |
| 364 | Изготовитель ранта | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 365 | Проклейщик массы | фартук для защиты от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | О | До износа |
| 366 | Укладчик синели | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от органических растворителей ароматических, в том числе лаков и красок на их основе | Оа | До износа |
| 367 | Каландровщик | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 368 | Оператор гладильно-сушильного агрегата | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 369 | Оператор релаксационно-мотального агрегата | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| 370 | Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| При работе в кожевенных, овчинно-шубных и меховых производствах дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 4 года |
| 371 | Контролер измерения продукции | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 шт. |
| 372 | Контролер качества |
| 373 | Контролер технологического процесса | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или | Ми | 1 пара |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| В красильно-отделочном отделении дополнительно: |  |  |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 374 | Контролер изделий, полуфабрикатов и материалов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 шт. |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (порезов) трикотажные | Мп | До износа |
| При работе в отмочно-зольном, дубильном, красильном, жировальном и сырейно-красильном цехах дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 375 | Контролер сырья и полуфабрикатов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 шт. |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (порезов) трикотажные | Мп | До износа |
| При работе в отмочно-зольном, дубильном, красильном, жировальном цехах дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| 376 | Красильщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| 377 | Красильщик кож | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| 378 | Красильщик меха и шубной овчины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 379 | Обработчик меховых шкурок | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 380 | Протравщик хлопковых семян | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 381 | Крутильщик | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 382 | Оператор крутильного оборудования |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| При работе на машинах мокрого кручения дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 383 | Лакировщик кож | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 384 | Отделочник волокна (производство текстильной галантереи) |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 385 | Машинист красильного и вулканизационного оборудования | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | О | До износа |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от органических растворителей ароматических, в том числе лаков и красок на их основе | Оа | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 386 | Машинист отжимного оборудования (кожевенное и кожсырьевое производства) | Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | 1 шт. |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (порезов) трикотажные | Мп | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| 387 | Машинист рифлевальной машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 388 | Машинист рубильной машины | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 389 | Механик протезно-ортопедических изделий | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| 390 | Прессовщик молетов | очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| 391 | Прессовщик отходов (льняное, пенько-джутовое производства) |
| 392 | Резчик материалов |
| 393 | Машинист чесальных и мешальных машин | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| При работе с мокрой щетиной дополнительно: |  |  |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 394 | Мездрильщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| В кожевенном производстве дополнительно: |  |  |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 395 | Мойщик холстов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 396 | Мойщик шерсти (валяльно-войлочное производство) | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 397 | Мойщик шерсти (шерстяное производство) | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| 398 | Обработчик кожевенно-мехового сырья | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 399 | Обработчик шкур волососгонной смесью | очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 400 | Оператор промывочного оборудования |
| 401 | Отбельщик |
| 402 | Отварщик |
| 403 | Чистильщик изделий, полуфабрикатов и материалов |
| 404 | Монтажник аппаратуры специальных головных уборов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| При работе в производстве изделий из прорезиненных и припудренных тканей дополнительно: |  |  |
| перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей | К20Щ20 | До износа |
| 405 | Намазчик деталей | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от органических растворителей ароматических, в том числе лаков и красок на их основе | Оа | До износа |
| 406 | Насадчик бобин | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ, дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 407 | Нейтрализаторщик хромовой стружки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от растворов щелочей | Щ20 | До износа |
| сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 2 пары |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов щелочей | Щ20 | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 408 | Обработчик волокна и ткани | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 409 | Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| При шершевании деталей обуви дополнительно: |  |  |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| 410 | Обрезчик материалов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или | Ми | 1 пара |
| полусапоги, ботинки (полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| При работе на обрезке голья дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| При выполнении работ по обрезке заготовок после прессования дополнительно: |  |  |
| перчатки для защиты от механических воздействий (порезов) трикотажные | Мп | До износа |
| 411 | Оператор агрегата обработки отходов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 412 | Очесывальщик барабанов |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 413 | Оператор агрегата по прямому литью низа на обувь | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 414 | Эпилировщик меховых шкурок |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 415 | Оператор ворсовального оборудования | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| противошумные вкладыши |  |  |
| При ворсовании мокрой ткани дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 416 | Оператор гребнечесального оборудования | Халат (костюм) для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 шт. |
| 417 | Оператор ленточного оборудования | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) или | Мп | 1 пара |
| 418 | Оператор мотального оборудования | сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| 419 | Оператор поточной линии "Кипа-лента" | противошумные вкладыши |  | До износа |
| 420 | Оператор разрыхлительно-трепального агрегата |
| 421 | Оператор разрыхлительно-трепальной машины |  |  |  |
| 422 | Оператор резальной машины |
| 423 | Оператор ровничного оборудования |
| 424 | Оператор тростильного оборудования |
| 425 | Оператор чесального оборудования |
| 426 | Резчик материалов и изделий |
| 427 | Ставильщик |
| 428 | Швея (в сырейно-красильных и скорняжных цехах) |
| 429 | Оператор конвейерной линии | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 430 | Съемщик изделий | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 431 | Формовщик деталей и изделий | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 432 | Оператор линии беления | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | К50 | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| При выполнении работ, связанных с очисткой оборудования, дополнительно: |  |  |
| костюм для защиты от растворов кислот | К50 | До износа |
| сапоги резиновые формовые кислотостойкие | К50 | До износа |
| 433 | Оператор механизированной подачи смеси | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 434 | Оператор опаливающего оборудования | Костюм для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| двойные открытые защитные очки для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| 435 | Оператор печатного оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| 436 | Оператор поточной линии по выработке волокна | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| При обработке мокрого сырья дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 437 | Оператор прядевьющих и канатных машин | При выполнении работ по изготовлению прядей: |  |  |
| костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| При выполнении работ по приготовлению прядей для канатов и изготовлению канатных изделий дополнительно: |  |  |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 438 | Оператор чесальной машины | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 439 | Оператор чесально-ленточного агрегата | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| В пенько-джутовом производстве дополнительно: |  |  |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 440 | Оператор шлихтовального оборудования | Костюм для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| При работе по приготовлению шлихты дополнительно: |  |  |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 441 | Отделочник ворса | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 442 | Полировщик | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| 443 | Расправщик войлочных изделий | При работе с растворами кислот дополнительно: |  |  |
| 444 | Шлифовщик печатных валов | фартук для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| 445 | Отделочник изделий, полуфабрикатов, материалов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| На работах с применением красителей, растворителей и аппретур дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| При работе на полировании горячим способом дополнительно: |  |  |
| перчатки для защиты от контакта с нагретыми поверхностями | Тп 100 | До износа |
| 446 | Отжимщик | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| 447 | Отжимщик массы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от растворов щелочей | Щ20 | До износа |
| сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 2 пары |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов щелочей | Щ20 | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 448 | Подносчик сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отходов производства в сырейных, дубильно-красильных и формалиновых цехах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 449 | Помощник мастера | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или | Ми | 1 пара |
| ботинки (полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: |  |  |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| При занятости в пенько-джутовом и сетевязальном производствах дополнительно: |  |  |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| 450 | Прессовщик валяльно-войлочных изделий и шкурок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ, дополнительно: |  |  |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 451 | Прессовщик волокна, готовой продукции и отходов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 4 года |
| При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: |  |  |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 452 | Приемщик материалов, полуфабрикатов и готовых изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) или | Мп | 1 пара |
| ботинки (полуботинки, тапочки (сандалии)) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| При работе с кожевенным, овчинно-шубным и меховым сырьем дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 4 года |
| 453 | Прядильщик | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| При работах на мокром прядении дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 454 | Раклист | При занятости в производстве искусственной кожи и технических тканей: |  |  |
| костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| При выполнении работ в производстве текстильных материалов: |  |  |
| костюм для защиты от растворов кислот | К20 | 1 шт. |
| сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| 455 | Раскладчик сырья | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 456 | Съемщик волокна |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| При обработке мокрого сырья дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 457 | Раскройщик кожевенного сырья | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 458 | Распаковщик сырья | перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| 459 | Сортировщик кожевенно-мехового сырья | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 460 | Укладчик сырья | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 4 года |
| 461 | Ремонтировщик обувных колодок | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 4 года |
| 462 | Ремонтник технологической оснастки | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 463 | Реставратор готовой продукции |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 464 | Сборщик деталей и изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 465 | Сборщик обуви | ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| При работе с применением клея и растворителей дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные | Ми | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от кислот | К20 | До износа |
| 466 | Сварщик на установках ТВЧ | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 467 | Сварщик швейных изделий на установках ТВЧ |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или | Ми | 1 пара |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 468 | Смольщик пакли | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 469 | Сортировщик сырья, материалов и изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 470 | Чистильщик вентиляционных установок |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 4 года |
| 471 | Составитель химических растворов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (порезов) трикотажные | Мп | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| 472 | Сплавщик отходов | Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | 1 шт. |
| 473 | Увлажнитель кожаных, меховых деталей и изделий |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 474 | Сушильщик (заправщик) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные |  | До износа |
| противошумные вкладыши | Мп | До износа |
| 475 | Сушильщик сырья, полуфабрикатов и изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные | Ми | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| В овчинно-меховом производстве дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 476 | Съемщик пряжи | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 477 | Тесемщик | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| При выполнении работ по склеиванию тесьмы муравьиной кислотой дополнительно: |  |  |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
| 478 | Точильщик технологической оснастки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| очки открытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| 479 | Укладчик-выбивальщик мокрого товара и пряжи вручную | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно: |  |  |
| костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
| сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 4 года |
| 480 | Фасовщик пучков щетины и волоса | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) | У | 1 пара |
| При работе с мокрой щетиной дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | До износа |
| 481 | Фрезеровщик обуви | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 482 | Фурнитурщик | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Мп | 1 пара |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| При грунтовании, крашении и лакировке изделий дополнительно: |  |  |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 483 | Чистильщик оборудования | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные | Мп | До износа |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| противошумные вкладыши |  | До износа |
| При выполнении работ, связанных с воздействием воды и растворов нетоксичных веществ дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 484 | Шаблонщик | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | КЩ20 | 1 пара |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
| 485 | Шлифовщик изделий, полуфабрикатов и материалов | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| В овчинно-шубном производстве дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| 486 | Шорник по изготовлению и отделке протезно-ортопедических изделий | Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |

--------------------------------

<\*> В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".